

1、休闲平台红圈处垫层是否为100mm厚C15垫层回答：是



2、廊架右侧处休闲平台无详细设计，请补充（做法是否与LD-1.1.1~1.1.3相同？）回答：参考标准段防腐木做法




3、请明确下沉平台墙面砖做法，墙面是否需要防水？回答：已修改。不需要防水






4、定制水培种植，种植品种无说明？是否后期为业主自行实施？回答：是

5、屋面铺装做法中，150厚级配砂石垫层能否取消（财评建议）回答：已取消



6、请明确下沉平台台阶面层材质回答：咨询甲方



7、连桥扶手材质能否标注为不锈钢（财评建议）回答：为镀锌圆管

